项目需求书
    
一、项目基本情况
市行政中心南广场改造提升项目主要包括市民大舞台（露天剧场）工程、室外场地环境整治工程、青少年活动中心连通水岸环路工程、绿化提升工程、人工池水体整治工程、安装工程以及雕塑群加固修缮工程等七部分环境整治内容，建设改造面积约10.57万平方米。现对该项目工程质量检测服务进行采购，检测单位需为上述改造内容提供质量检测服务。服务期限自合同签订之日起至工程项目完成结算审核之日止。项目服务地址在东莞市南城街道。
二、费用预算及报价要求
[bookmark: OLE_LINK1]（一）预算费用：本项目预算最高限价为140075.30元，最终按实结算。依据《东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2026版）》和《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》粤建检协〔2015〕8号文件计费×80%×（1-中标下浮率），且结算总价不超最高限价。
（二）报价要求：本项目采用下浮率方式进行报价，该报价须涵盖完成本项目全部内容所发生的一切费用，包括但不限于人工费、设备费、材料费（含辅材）、交通费、管理费、税费及利润等。
（三）供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
（四）供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿。
（五）本项目不接受联合体参与，不能转包。
三、响应文件要求
响应文件必须加盖公章后密封，并在封面上注明响应单位、联系人及联系电话，在封口处加贴封条和加盖公章。响应文件未加盖公章、未作密封盖章处理或逾期送达的文件将视为无效。供应商提交的响应文件应包含以下内容：
（一）《营业执照》复印件、法定代表人身份证复印件（正、反面）；
　　（二）报价表（模板见《项目需求书》）；
　　（三）资格条件承诺函（模板见《项目需求书》）；
　　（四）供应商信用查询（查询渠道：“信用中国”www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”http://www.ccgp.gov.cn/，提供自采购公告发布之日起至响应文件提交截止时间前的查询结果网页截图）。
　　（五）法定代表人授权书（模板见《项目需求书》，无授权代表可不提供）；
　　（六）资格证明材料；
（七）根据《项目需求书》要求编制并提供相应的资料（建议列索引表）。
四、供应商资格要求
（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商须符合以下条件：
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商未被列入“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网www.ccgp.gov.cn“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间）。
（二）其他特定资格要求：供应商须具备有效期内的建设工程质量检测机构资质证书。
五、付款方式
（一）供应商完成本合同约定全部工作内容，提交完整成果文件并经采购人验收合格后，采购人一次性支付全部项目服务费。
（二）本项目资金为财政拨款，若因政策调整、拨款审批流程等因素造成款项未能按期支付的，供应商不得主张采购人支付利息、违约金，亦不得追究采购人相关违约责任；供应商不得以此为由拒绝履行、消极拖延履行本合同全部义务。若供应商存在拒不履约、消极履约情形的，采购人有权依照合同约定扣收对应违约金。
（三）供应商应在采购人付款前提交书面请款申请，并开具与当期应付金额相符的合法有效发票。采购人在收到中标供应商完整的请款资料及合格发票后十五个工作日内支付相应款项。若供应商迟延提交请款申请或发票，或提交的发票不符合税务及合同要求，采购人有权顺延付款且不视为违约，由此产生的全部损失及责任由供应商自行承担，采购人亦有权拒绝付款且不承担任何违约责任。
  六、质量检测清单
（一）材料检测清单
	材料检测

	序号
	材料名称及规格
	检测参数
	数量
	单位
	备注

	1
	混凝土
	抗压强度
	1
	组
	

	
	
	抗折强度
	1
	组
	

	
	
	抗水渗透性
	1
	组
	

	2
	水泥砂浆
	抗压强度
	1
	组
	

	
	水泥
	标准稠度用水量、凝结时间、安定性（雷氏夹法）、细度(筛余法)、胶砂强度、胶砂流动度、氯离子
	1
	组
	

	
	中砂
	表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、颗粒级配、坚固性、氯离子含量
	1
	组
	

	3
	碎石
	颗粒级配、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标、坚固性
	1
	组
	

	
	回填土
	击实试验、颗粒分析、含水率、比重、界限含水率（液塑限试验）
	1
	组
	

	
	混凝土砌块
	抗压强度、干密度（加工费600元）
	1
	组
	

	4
	普通砖
	抗压强度
	1
	组
	

	
	石材（花岗岩板/大理石板）
	吸水率、体积密度、干燥压缩强度、干燥弯曲强度
	1
	组
	

	
	钢筋
	拉伸试验、弯曲试验、反向弯曲试验、重量偏差试验
	1
	组
	

	5
	钢筋焊接
	拉伸试验
	1
	组
	

	
	结构钢材
	拉伸试验、弯曲试验
	1
	组
	

	
	焊接材料（焊条/焊丝）
	抗拉强度、屈服强度、断后伸长率
	1
	组
	

	6
	镀锌钢管
	拉伸性能、弯曲试验、镀锌层表面质量、镀锌层的附着力、镀锌层均匀性
	1
	组
	

	
	PVC-U排水管材
	外观、尺寸、维卡软化温度、落锤冲击试验、纵向回缩率、拉伸屈服应力
	1
	组
	

	
	PVC-U排水管件
	外观、尺寸、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验
	1
	组
	

	7
	螺栓
	大六角(扭矩系数)
	1
	组
	

	
	
	扭剪型(紧固轴力)
	1
	组
	

	
	
	摩擦面抗滑移系数
	1
	组
	

	8
	
	螺母、垫片硬度
	1
	个
	

	
	
	螺栓实物拉力、螺母保证载荷、楔负载
	1
	组
	

	
	灯
	光效（初始光效/灯具效能）、光通量、功率、功率因数、显色指数、相关色温、电压、电流
	1
	组
	

	9
	井盖
	承载能力、残余变形
	1
	组
	

	
	橡胶圈
	拉伸强度、拉断伸长率
	1
	组
	

	
	球墨铸铁管
	拉伸性能
	1
	组
	

	10
	钢筋混凝土管
	外压荷载
	1
	组
	

	
	阀门
	壳体试验、上密封试验密封试验
	1
	组
	

	
	膨胀螺栓（非常规金属）
	抗拉强度
	1
	组
	

	11
	PVC线管
	外观、最小壁厚、弯曲性能（外径≤25mm）、冲击性能、绝缘强度
	1
	组
	

	
	PVC线管配件
	跌落性能、绝缘强度
	1
	组
	

	
	地脚螺栓（结构钢材）
	拉伸试验、弯曲试验
	1
	组
	

	12
	预埋件钢筋T形接头
	拉伸试验
	1
	组
	

	
	窗三性
	气密性能、水密性能、抗风压性能
	1
	组
	

	
	中空玻璃
	可见光透射比、遮阳系数、传热系数
	1
	组
	

	13
	
	中空玻璃露点
	1
	组
	

	
	
	密封性能
	1
	组
	

	
	耐候胶
	外观、下垂度、表干时间、挤出性、弹性恢复率、定伸粘结性、拉伸模量
	1
	组
	

	14
	内墙无机涂料（底漆）
	容器中状态、施工性、耐碱性、干燥时间
	1
	组
	

	
	内墙无机涂料（面漆）
	容器中状态、施工性、耐碱性、干燥时间、耐洗刷性
	1
	组
	

	
	铝合金型材
	抗拉强度、规定非比例延伸强度Rp0.2、断后伸长率、壁厚、基材硬度
	1
	组
	

	15
	聚合物水泥防水涂料
	固体含量、拉伸强度（无处理）、断裂伸长率（无处理）、不透水性、粘结强度（无处理）
	1
	组
	

	
	沥青防水涂料
	固体含量、干燥时间、断裂伸长率(标准条件)、粘结强度、不透水性
	1
	组
	

	
	挤塑聚苯板
	压缩强度、表观密度
	1
	组
	

	16
	
	导热系数
	1
	组
	

	
	
	燃烧B1(B)级
	1
	组
	

	
	电力电缆YJV
	标志检验、导体电阻、绝缘厚度、护套厚度、绝缘层热延伸试验
	1
	组
	具体按芯数收费

	17
	电线电缆BYJ（3芯）
	标志检验、导体电阻、绝缘厚度、外径、电压、绝缘电阻、绝缘层热延伸试验
	1
	组
	

	
	聚合物水泥防水砂浆
	凝结时间、抗渗压力、抗压强度、抗折强度
	1
	组
	

	
	漏电开关
	耐潮试验、主电路的绝缘电阻、主电路的介电强度、温升、剩余电流动作特性、时间-（过）电流特性试验、瞬间脱扣试验
	1
	组
	

	18
	断路器
	耐潮试验、主电路的绝缘电阻、主电路的介电强度、温升、功耗、脱扣特性试验
	1
	组
	

	
	开关
	耐潮试验、防触电保护、电气强度、绝缘电阻、温升试验
	1
	组
	

	
	插座
	标志检验、耐潮试验、绝缘电阻、介电强度、温升试验、防触电保护、接地措施
	1
	组
	

	19
	陶瓷砖
	尺寸偏差（长宽厚）、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数
	1
	组
	

	
	瓷砖胶
	拉伸粘结强度、浸水后拉伸粘结强度、晾置时间≥20min，拉伸粘结强度
	1
	组
	

	
	真石漆
	容器中状态、施工性、耐碱性、耐水性（内墙不检）、粘结强度（标准状态）
	1
	组
	

	20
	HDPE双壁波纹管
	外观、尺寸、环刚度、环柔性、烘箱试验、冲击性能
	1
	组
	

	
	水泥土
	无侧限抗压强度
	1
	组
	

	
	
	配合比设计
	1
	组
	

	21
	防水卷材
	拉伸性能、不透水性、撕裂强度、厚度
	1
	组
	

	
	消防应急照明灯具
	基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、接地电阻试验、恒定湿热(运行)试验
	1
	组
	

	
	碳纤维布
	拉伸强度、伸长率、受拉弹性模量
	1
	组
	

	22
	粘钢胶
	抗拉强度、伸长率、受拉弹性模量、抗弯强度、抗压强度、钢对钢拉伸抗剪强度、钢对钢对接粘结抗拉强度、钢对钢T冲击剥离长度、钢对C45混凝土正拉粘结强度、不挥发物含量
	1
	组
	

	备注：
	1、收费依据：东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2026版）；粤建检协【2015】8号广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价；
2、清单材料以图纸为依据，可供参考，具体送检，请以实际使用材料及产品合格证为准。











（二）基础检测清单
     
	基础检测

	序号
	单位工程
	基础类型
	检测参数
	数量
	备注

	1
	地基处理
	复合地基（水泥搅拌桩）
	轻型动力触探
	42
	米
	桩径500mm
桩长暂定13.5m
孔深暂定14米
（3根
3根*（1孔*13.5+0.5米）=42米）

	
	
	
	钻芯法（水泥土桩）（平行检测）
	42
	米
	桩径
500mm：3根
桩长暂定13.5米

	
	
	
	单桩竖向抗压静载试验（水泥搅拌桩）
	3
	根
	最大试验荷载198N

	
	
	
	平板载荷试验（复合地基）
	3
	点
	最大试验荷载345.6KN
（矩形布置，桩间距1.2m*1.2m）

	备注
	备注1.收费依据为《东莞市建设工程检测行业参考收费标准（2026年）》
    2.本工程施工时如有修改，工程量增加或者减少时、按实际工程量进行结算



七、服务要求
（一）总体服务要求：供应商须严格遵循国家及广东省现行建筑工程质量检测法律法规、技术规范、标准及本合同约定，全程独立、客观、公正开展检测服务，严禁弄虚作假、篡改检测数据、出具虚假报告等违法违规行为，全面保障检测成果的真实性、准确性、合法性、有效性，对检测工作及其成果承担终身质量责任。
（二）检测范围及内容要求：供应商需根据采购人委托，完成本项目工程原材料、施工现场实体等全部约定检测工作，涵盖样品采集、现场检测、试验分析、数据核算、成果整理、报告编制等全流程服务，全面覆盖本项目质量检测需求，并配合项目竣工验收及备案工作。
（三）服务时效要求：供应商收到采购人检测委托、齐全资料及现场配合条件后，须按照行业常规标准时限完成检测试验工作，及时编制、审核、出具正式检测报告；如双方另行约定专项检测工期的，应严格遵照约定进度执行，无特殊情况不得拖延、滞后交付成果。
（四）检测作业要求：供应商开展现场检测、样品取样工作时，须配备具有相应资质、持证上岗的专业技术人员，使用经检定/校准合格、符合规范要求的检测设备仪器，严格按照标准化流程作业，如实记录检测全过程数据，留存完整检测台账、试验记录、影像资料等备查资料，保证检测过程可追溯。
（五）成果交付要求：供应商交付的检测报告须格式规范、内容完整、数据精准、结论清晰，符合工程竣工验收备案、质量核查的相关要求，报告加盖检测专用章及相关资质印章，具备合法效力；正式检测报告默认一式三份，如需增减份数，双方另行协商确定。
（六）技术服务要求：供应商全程提供配套技术服务，检测前为采购人提供技术咨询、作业交底、资料对接指导；检测过程中及时反馈检测进度、异常问题，如确需调整检测方案、增减工作量的，及时与采购人沟通并办理书面变更手续；检测完成后配合采购人解答主管部门、监理单位、建设单位提出的检测相关疑问。
（七）质量整改及复核要求：针对检测过程中发现的工程质量相关问题，供应商需如实出具检测结论，主动配合采购人开展复核、复检工作，按规范要求完成补充检测、报告修正（因非采购人原因导致的报告整改，由供应商无偿完成），全力配合项目质量整改及验收工作。
（八）合规服务要求：供应商应具备与本项目检测工作相对应合法资质，检测人员、设备、流程均符合行业监管要求，严禁超资质、超范围承揽和开展检测业务，确保本项目检测成果如实反映检测情况。
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附件1
报价表

东莞市市政园林管理中心:
我公司已全部知晓市行政中心南广场改造提升项目质量检测服务的服务内容及需求。经综合测算，我公司愿意以下浮率     % 承包“市行政中心南广场改造提升项目质量检测服务”。


                           单位盖章：          
 年  月  日 

说明：
1.本报价采用下浮率方式进行报价，本报价是项目需求书确定服务范围内的全部服务内容的价格体现，报价应包含项目服务各项费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
2.如响应供应商报价超过最高单价限价的，其响应文件作无效标处理。
3.不提供此表格将被视为没有实质性响应,其响应文件将被拒绝。




附件2
资格条件承诺函 
[bookmark: _Toc16516]东莞市市政园林管理中心：
我方参与 市行政中心南广场改造提升项目质量检测服务（2026年）  投标，现郑重承诺，参加本次政府采购活动前三年内：
1.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即：
（1）我方具有独立承担民事责任的能力；
（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。
2.到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。
[bookmark: _GoBack]4.我方不属于公益一类事业单位。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/成交/签订合同）及其他任何形式的处理。

供应商全称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：     年    月   日

附件3
法定代表人授权书

东莞市市政园林管理中心：
            （供应商全称）法定代表人       授权        
（全权代表姓名）为全权代表，参加贵局组织的  市行政中心南广场改造提升项目质量检测服务（2026年）  的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
          
法定代表人（签字或盖章）：
供应商全称（公章）：
日   期：   年    月    日

附：
授权代表姓名：      
职务：
详细通讯地址：
电话：
         法定代表人及授权代表身份证（正反面）




  法定代表人身份证（正反面）：










                                                       授权代表身份证（正反面）：
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